Partie 1

Etape 2 b. 1) 24

2) 2

3) 0 - 15

4) show startup-config

5) Car il n’y a pas de configuration installée dans le routeur

Partie 2

Etape 2 login est requis pour se connecter au routeur

Etape 7 b. le mdp est chiffré

c. car il est chiffré

Etape 8 chiffré à cause de la commande service password-encryption

Partie 3

Etape 1 1) A chaque connexion au switch

2) Pour éviter de mauvaises manipulations

Partie 4

Etape 2 copy run start

Etape 3 show startup-config

Les mdp sont cryptée et le motd a changé