Partie 1 b) Oui

Oui

Il l’obtient car l’adresse mac est mentionnée dans les paquets du modèle OSI

Partie 2 a) 1er emplacement : IP:87.248.98.7 MAC:00:10:b5:d1:0f:b4

2nd emplacement : IP:104.85.42.204 MAC:00:10:b5:d1:0f:b4

3eme emplacement : IP:216.58.204.132 MAC:00:10:b5:d1:0f:b4

b) Aucune information est importante car ce sont uniquement 1 des nombreux serveurs disponibles

c) L’adresse mac est la même pour chaque ip

Remarques générales

Il pouvais afficher l’adresse réelle des hôtes locaux car ils était dans le même réseau local.